**AutoTest Api简介**

AutoTest Api主要包括以下几个方面：车辆信号操作、设备画面操作和判断及环境部署相关等。

### 一、车辆信号操作

acc\_on()

acc\_off()

bup\_on()

bup\_off()

rev\_on()

rev\_off()

boot()

reboot()

### 二、画面操作和判断

keyevent(key)，其中key的取值为：KEY\_HOME、KEY\_MENU、KEY\_VOLUMNP\_UP、KEY\_VOLUMN\_DOWN等

touch(pic)

touch\_if(pic)

touch\_in(pic, pic2)

touch\_or(pic, pic2)

long\_touch(pic, duration=2.0)

swipe(pic, pic2)

flick(pic, dir)，其中dir的取值为：DIR\_UP、DIR\_DOWN、DIR\_LEFT、DIR\_RIGHT、DIR\_UP\_LEFT、DIR\_UP\_RIGHT、DIR\_DOWN\_LEFT、DIR\_DOWN\_RIGHT

pinch(pos, scale) #for example, pinch((400,240), 0.9)

exists(pic) #return true or false

assert\_exists(pic)

assert\_not\_exists(pic)

poco(\*\*kwargs).click() #for example, poco(text='Source').click()

poco(\*\*kwargs).exists() #return true or false

poco(\*\*kwargs).wait\_for\_appearance()

poco(\*\*kwargs).wait\_for\_disappearance()

### 三、环境部署相关

auto\_setup() #安装AutoTest相关库

connect\_device(device\_uri) #连接设备

disconnect\_device(device\_uri) 断开设备